Energistatistik för småhus 2017

Kvalitetsdeklaration

Böcker och rapporter utgivna av Statens
energimyndighet kan beställas via
www.energimyndigheten.se
Orderfax: 08-505 933 99
e-post: energimyndigheten@arkitektkopia.se

© Statens energimyndighet

ER [erhålls från publikationsservice]

ISSN 1654-7543

Förord

[Klicka här och skriv förord]

Innehåll

[1 Relevans 7](#_Toc508781541)

[1.1 Ändamål och informationsbehov 7](#_Toc508781542)

[1.2 Statistikens innehåll 7](#_Toc508781543)

[2 Tillförlitlighet 10](#_Toc508781544)

[2.1 Tillförlitligheten totalt 10](#_Toc508781545)

[2.2 Osäkerhetskällor 10](#_Toc508781546)

[2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 12](#_Toc508781547)

[3 Aktualitet och punktlighet 13](#_Toc508781548)

[3.1 Framställningstid 13](#_Toc508781549)

[3.2 Frekvens 13](#_Toc508781550)

[3.3 Punktlighet 13](#_Toc508781551)

[4 Tillgänglighet och tydlighet 14](#_Toc508781552)

[4.1 Tillgång till statistiken 14](#_Toc508781553)

[4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 14](#_Toc508781554)

[4.3 Presentation 14](#_Toc508781555)

[4.4 Dokumentation 14](#_Toc508781556)

[5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 15](#_Toc508781557)

[5.1 Jämförbarhet över tid 15](#_Toc508781558)

[5.2 Jämförbarhet mellan grupper 15](#_Toc508781559)

[5.3 Samanvändbarhet i övrigt 15](#_Toc508781560)

[5.4 Numerisk överensstämmelse 15](#_Toc508781561)

[ALLMÄNNA UPPGIFTER 16](#_Toc508781562)

[A. Klassificeringen Sveriges officiella statistik 16](#_Toc508781563)

[B. Sekretess och personuppgiftsbehandling 16](#_Toc508781564)

[C. Bevarande och gallring 16](#_Toc508781565)

[D. Uppgiftsskyldighet 16](#_Toc508781566)

[E. EU-reglering och internationell rapportering 16](#_Toc508781567)

[F. Historik 16](#_Toc508781568)

[G. Kontaktuppgifter 17](#_Toc508781569)

[Bilaga 1 Temperaturkorrigering 18](#_Toc508781570)

# Relevans

## Ändamål och informationsbehov

### Statistikens ändamål

Den officiella energistatistiken för fastigheter och byggnader omfattar tre delundersökningar avseende småhus, flerbostadshus och lokaler.

Energistatistiken för småhus har tillkommit för att ge information om uppvärm­ningssätt, energianvändning och uppvärmd area i beståndet av permanentbebodda småhus.

### Statistikanvändares informationsbehov

Statistiken används av de departement och myndigheter m.fl. som har till uppgift att svara för energiförsörjningen, följa energianvändningens utveckling och pla­nera energisparandet inom fastighetsbeståndet.

* Närings- och miljödepartementen och Energimyndigheten: Underlag för energiprognoser och energiberedskap.
* SCB: Nationalräkenskaperna (NR), Kommunal och regional energistatistik (KRE), Årliga energiundersökningen (AREL), Energiindikatorer, Årliga energibalanser samt Svenska miljöemissionsdata (SMED).
* Kraftproducenter: Planering av kraftförsörjningen.
* Byggforskningsrådet och forskare: Finna förklaringsfaktorer till vad som förändrar energiefterfrågan över tiden.
* Regioner och kommuner: Underlag för energiplaner.
* Boverket
* Fastighetsförvaltare
* Privata aktörer i bygg- och energibranschen, exv. tillverkare av byggmaterial
* Naturvårdsverket: Underlag till den internationella klimatrapporteringen
* Underlag till forskare och privatpersoner.

## Statistikens innehåll

### Objekt och population

För statistikår 2017 genomfördes ingen statistikinsamling. Uppgifter om använd energi 2017 är skattningar baserade på 2016 års energianvändningsuppgifter. En fullskalig undersökning om energianvändning i beståndet av småhus genomfördes avseende 2016. 2016 års uppgifter har skrivits fram med avseende på skillnader i temperatur mellan åren. Därför är objekt och population desamma som 2016.

Undersökningsobjektet utgörs av byggnad klassificerad som småhus enligt vissa typkoder (se Tabell 1). Populationen kan kortfattat sägas utgöras av följande typer av småhus

* friliggande en- och tvåfamiljshus
* rad- och kedjehus
* helårsbostad med lokaler
* småhus på lantbruksfastigheter

Vidare måste småhuset användas för permanentboende och vara färdigställt före statistikåret, dvs. före år 2016. En mer formell definition av vilka typer av småhus som ingår baseras på så kallade typkoder i fastighetstaxeringsregistret (FTR). I tabell 1 redovisas vilka typkoder för småhus och lantbruksenheter som ingår i undersökningen. Antalet småhus i populationen uppskattas uppgå till ca 1 971 000.

### Variabler

De variabler som samlas in i undersökningen framgår av blanketten. Blanketten återfinns i bilaga 1 i detta dokument. Här sammanfattas de viktigaste variablerna i undersökningen:

* Energianvändning; anges per energislag, dvs. el, fjärrvärme, olja, ved, flis/spån, pellets/briketter, närvärme, gas

### Statistiska mått

De statistiska mått som redovisas i resultatsammanställningen av Energistatistik för småhus 2017 är totaler (summavärden) och genomsnittsmått t.ex. energi­användning per areaenhet eller per småhus.

### Redovisningsgrupper

Skattningar av målstorheter presenteras totalt för riket men även uppdelat på olika redovisningsgrupper. Nedan presenteras de redovisningsgrupper som används (i många fall används kombinationer av redovisningsgrupper). Alla målstorheter redovisas dock inte uppdelat på samtliga redovisningsgrupper.

* Byggår, åtta klasser, samt uppgift saknas
* Använt uppvärmningssätt. Uppvärmningssätten är kategoriserade i ett antal olika huvudgrupper varav vissa är renodlade uppvärmningssätt, t.ex. endast fjärrvärme, och andra är kombinerade uppvärmningssätt, t.ex. fjärrvärme i kombination med oljeeldning.
* Storleksklass baserat på byggnadens area, fem klasser
* Län, 21 stycken

Se även publicerade tabeller på www.energimyndigheten.se.

### Referenstider

Referenstiden är 2017 genom skattningar baserade på 2016 års energi­använd­ningsuppgifter. 2016 års uppgifter har skrivits fram med hänsyn tagen till skillnader i temperatur mellan åren.

# Tillförlitlighet

## Tillförlitligheten totalt

All statistik är behäftad med osäkerhet. Detta avsnitt avser att belysa olika typer av osäkerhetskällor och att diskutera dess konsekvenser på kvaliteten i resultaten.

## Osäkerhetskällor

En vanlig indelning i osäkerhetskällor är urval, ramtäckning, mätning, svars­bortfall, bearbetning och modellantaganden. I följande avsnitt redogörs för respektive osäkerhetskälla.

### Urval

Genom att undersöka ett urval av byggnader introduceras en mätosäkerhet i undersökningen. Eftersom ingen ny undersökning genomförts avseende energianvändning 2017 har ingen urvalsdragning genomförts. För en beskrivning av urvalet i föregående års undersökning, se kvalitetsdeklarationen avseende 2016 års statistikproduktion: Energistatistik för småhus 2016 (ES2017:3)

### Ramtäckning

I och med att skattningarna baseras på skattningar av 2016 års undersökning som skrivits fram avser resultaten småhus som är färdigställda senast under 2015 så finns en undertäckning bestående av byggnader som är färdig­ställda under 2016 och 2017. Byggnader som rivits under 2017 utgör övertäckning i undersökningen.

För information om ramtäckning i den urvalsram som användes för 2016 års undersökning, se kvalitetsdeklarationen avseende 2016 års statistikproduktion: Energistatistik för småhus 2016 (ES2017:3).

### Mätning

Ingen datainsamling har skett avseende 2017 års energianvändning. För information om den datainsamling som genomfördes för 2016 års undersökning, se kvalitetsdeklarationen avseende 2016 års statistikproduktion: Energistatistik för småhus 2016 (ES2017:3).

### Bortfall

Den ovägda svarsandelen i 2016 års undersökning var 50,7 procent.

### Bearbetning

Eftersom ingen statistikinsamling avseende statistikår 2017 genomförs utan skattningar av använd energi görs på basis av 2016 års uppgifter korrigeras med utifrån skillnader i temperatur mellan åren, har inte heller någon databearbetning (i form av granskning, rättning, skapande av härledda variabler etc.) genomförts för statistikår 2017.

För att kunna jämföra energianvändning för uppvärmning under olika år kan man ta hänsyn till om det aktuella undersökningsåret har varit kallare eller varmare än normalt och därmed också hur stort behovet av energi för uppvärmning har varit. Studerar man den långsiktiga trenden kan uppgifterna justeras för temperatur­skillnader med hjälp av SMHI:s graddagar och normalår.

I resultatredovisningen Energistatistik för småhus 2017 har en schablon­mässig korrigeringsmetod tillämpats, där energianvändningen korrigeras med 50 procent av graddagstalets relativa avvikelse från ett normalår. I jämförelse med andra korrigeringsmetoder som förekommer är detta en relativt försiktig korrigering. I bilaga 1 beskrivs hur temperaturkorrigering gjorts.

### Modellantaganden

I årets resultatsammanställning görs följande modellantagande:

Framskrivningen görs med utgångspunkt i 2016 år resultat och med hänsyn tagen till om år 2017 varit ett varmare eller kallare år än 2016. Detta mäts i termer av antal graddagar (se ovan).

I ett första steg görs en normalårskorrigering av uppgifterna om energianvändning från 2016 års undersökning.

Därefter används den normalårskorrigerade energianvändningen för år $t$, $E\_{n,t}$, för att skatta nästföljande år (anges som år $t+1$ nedan):

|  |
| --- |
| $$E\_{u,t+1}=E\_{n,t}\left(1+p\frac{(GD\_{t+1}-GD\_{n})}{GD\_{n}}\right)$$ |

där

*E* = energianvändning

$GD\_{t+1}$ = antal graddagar för aktuellt år $t$

$GD\_{n}$ = antal graddagar för normalåret

$E\_{u,t+1}$= skattad energianvändning för år $t+1$

$E\_{n,t}$= normalårskorrigerad energianvändning år $t$

Värdet på $p$, andel av energianvändningen som är klimatberoende, är satt till 0,5. Det innebär att hälften av den använda energin är oberoende av utomhustemperaturen.

Utöver skillnader i temperatur mellan åren förekommer förändringar av till exempel antal byggnader (nybyggda, rivna), en förändrad fördelning av uppvärm­ningssätt. Modellen som används för att ta fram 2017 års statistik tar inte hänsyn till sådana förändringar, utan utgår att dessa förhållanden är desamma som under 2016.

Ytterligare en aspekt som behöver beaktas är att energianvändningen år 2016 är en skattning, inte ett exakt värde. Det betyder att om skattningen år för 2016 av­viker mycket från det verkliga värdet så kommer det även att påverka skatt­ningen avseende år 2017.

## Preliminär statistik jämförd med slutlig

Denna kvalitetsdeklaration avser endast den slutliga statistiken. Ingen publicering av preliminära uppgifter sker.

# Aktualitet och punktlighet

## Framställningstid

Framställningstiden räknat från start av datahantering till publicering var i årets undersökning drygt två månader. Publiceringen av 2017 års statistik sker drygt tre månader efter 2017 års utgång.

## Frekvens

Statistiken framställs årligen.

## Punktlighet

Resultaten publicerades den 5 april 2018 enligt plan.

# Tillgänglighet och tydlighet

## Tillgång till statistiken

Resultat av undersökningen publiceras från och med statistikåret 2007 i serien Energimyndighetens Statistik (ES). Mellan åren 1981 och 2007 har resultaten publicerats av SCB i SM serie EN 16. Före 1981 publicerades materialet i SM serie Bo. Resultaten redovisas på Energimyndighetens webbplats www.energimyndigheten.se.

## Möjlighet till ytterligare statistik

Energimyndigheten i egenskap av statistikansvarig myndighet är registeransvarig för undersökningen.

## Presentation

Resultatredovisningen från Energistatistik för småhus 2017 består av tabeller och diagram.

## Dokumentation

Dokumentation av statistikens kvalitet framgår av föreliggande dokument, Kvalitetsdeklaration.

# Jämförbarhet och samanvändbarhet

## Jämförbarhet över tid

Fr.o.m. 1997 års undersökning dras nytt urval varje år. I stort är uppgifterna jäm­förbara bakåt i tiden, men en del klassificeringar har gjorts om. Bland annat. gäller det använd energi där el kombinerats med veduppvärmning i olika former. Vissa år har användningsuppgifter avseende fjärrvärme tagits med, liksom användnings­uppgifter för flis/spån. Från och med insamlingen avseende år 2001 samlas användningsuppgifter avseende både fjärrvärme och gas in årligen.

Undersökningen avseende år 2003 var en stor småhusundersökning med ett urval på 100 000 småhus (inkl. lantbruksfastigheter), som gjorde det möjligt att redovisa per kommun. I den undersökningen inhämtades endast uppgift om uppvärmningssätt samt använd mängd energi av olika slag.

Undersökningen avseende år 2010 var en stor småhusundersökning med ett urval på 73 000 småhus (inkl. lantbruksfastigheter), som gjorde det möjligt att redovisa per kommun.

Fr.o.m. år 2005 ingår småhus på lantbruksfastigheter varje år i undersökningen jämfört med tidigare då de ingick vart tredje år.

Från och med 2009 års undersökning utvidgades definitionen av populationen och ramen något. Småhus med byggnadsvärde under 50 000 kr har inte fullt ut inklud­erats i ramen förrän år 2009. Ytterligare en förändring i ramförfarandet år 2009 var att sådana byggnader som utgör separata värderingsenheter på samma fastighet, t.ex. radhus på samma fastighet, inkluderats fullt ut. Tidigare år har endast en byggnad på denna typ av fastighet inkluderats i ramen och i populationen.

## Jämförbarhet mellan grupper

Jämförbarhet finns mellan de tre undersökningarna om energianvändning i små­hus, flerbostadshus och lokaler.

## Samanvändbarhet i övrigt

Statistiken utgör underlag för energibalanser samt Energimyndighetens publika­tioner Energiläget och Energiindikatorer. Statistiken utgör också underlag för den Kommunala och Regionala Energistatistiken samt Nationalräkenskaperna.

## Numerisk överensstämmelse

Tabellerna är inbördes konsistenta. Det innebär att summan av redovisnings­grupperna är lika med totalerna inom samma tabell och mellan olika tabeller (där överensstämmelse ska finnas).

# ALLMÄNNA UPPGIFTER

## Klassificeringen Sveriges officiella statistik

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) under ämnesområde Energi och statistikområde Tillförsel och användning av statistik.

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken.

## Sekretess och personuppgiftsbehandling

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som offentliggörs.

## Bevarande och gallring

En kopia av all statistikredovisning i form av rapporter, böcker och statistiska meddelanden (SM) som getts ut som trycksak eller redovisats som pdf-dokument förvaras hos Kungliga biblioteket och levereras till Riksarkivet.

## Uppgiftsskyldighet

Ingen uppgiftsskyldighet föreligger.

## EU-reglering och internationell rapportering

Undersökningen av energianvändning i småhus är inte i sig EU-reglerad. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 om energistatistik ställer dock krav på statistik om slutlig energianvändning i industri, transport och andra sektorer. I andra sektorer återfinns bland annat hushåll, företag och kontor inom offentlig och privat sektor.

## Historik

Undersökningen har genomförts årligen sedan 1977. Åren 1977-1998 var Statistiska centralbyrån (SCB) både ansvarig för undersökning och dess producent. Från och med 1998 tog Energimyndigheten över ansvaret för under-sökningen men SCB fortsatte att producera undersökningen på uppdrag av Energimyndigheten fram till och med 2008 års undersökning. Från och med statistikåret 2009 är Statisticon AB producent av undersökningen på uppdrag av Energimyndigheten.

För att ingå i populationen måste småhuset vara färdigställt före aktuellt under-sökningsår. Populationen har till och med år 1999 endast omfattat byggnader taxerade som småhus enligt fastighetstaxeringen och med byggnadsvärde över 50 000 kr. Från och med undersökningen avseende år 2000 ingår även permanent-bebodda småhus med byggnadsvärde under 50 000 kr i populationen liksom småhus taxerade som fritidshus men som används för permanentboende. Småhus med byggnadsvärde under 50 000 kr inkluderades dock inte fullt ut i ramen förrän år 2009. Ytterligare en förändring i ramförfarandet år 2009 var att byggnader som utgör separata värderingsenheter på samma fastighet, t.ex. radhus på samma fastighet, inkluderades fullt ut. Tidigare år har endast en byggnad på denna typ av fastighet inkluderats i ramen och i populationen. Från och med undersökningen avseende år 2005 ingår småhus på lantbruksfastigheter varje år i undersökningen.

Fram till och med undersökningen avseende 2004 drogs årligen ett urval om ca 6 500 småhus. Vart tredje år drogs dessutom ett urval om 1 000 småhus på lant-bruksfastigheter. Detta skedde 1993, 1996, 1999 samt 2002. Från och med statistikåret 2005 ingår småhus på lantbruksfastigheter varje år i undersökningen och urvalsstorleken utökades av det skälet till ca 6 800 småhus. Från och med 2009 års undersökning ingår även småhus med byggnadsvärde under 50 000 kronor i ramen. Detta medförde att urvalsstorleken utökades till ca 7 000 småhus.

Undersökningen avseende år 2010 var dock ett undantag, då genomfördes en utökad småhusundersökning med ett urval på ca 73 000 småhus (inkl. lantbruks-fastigheter), som gjorde det möjligt att redovisa statistik per kommun. Fråge-formuläret som användes var i princip oförändrat jämfört med 2009 års undersökning. Även undersökningen avseende år 2003 hade ett utökat urval, den gången undersöktes ca 100 000 småhus. I den undersökningen inhämtades endast uppgift om uppvärmningssätt samt energianvändningen per energislag.

Energianvändning i småhus redovisas för både renodlade och sammansatta upp-värmningssätt och fördelat på bl.a. uppvärmningssätt, färdigställandeperiod och uppvärmd area.

För statistikår 2015 och 2017 genomfördes ingen statistikinsamling. Uppgifter om använd energi 2015 respektive 2017 är skattningar baserade på 2014 respektive 2016 års energianvändningsuppgifter. Framskrivning har skett med avseende på skillnader i temperatur mellan åren.

## Kontaktuppgifter

|  |  |
| --- | --- |
| *Statistikansvarig myndighet* | Energimyndigheten |
| *Kontaktinformation* | Lars Nilsson |
| *E-post* | lars.nilsson@energimyndigheten.se |
| *Telefon* | 016-544 22 76 |

# Bilaga 1 Temperaturkorrigering

Den regionala indelningen för temperaturkorrigering har gjorts så att kommunerna har fördelats på 220 graddagsorter. Målet var att de kommuner som inte hade en egen graddagsort skulle tilldelas en graddagsort så nära den egna kommunen som möjligt.

Antalet graddagar för ett år är summan av skillnaderna från normaltemperaturen. Normaltemperaturen är olika för varje månad. Ett genomsnitt av graddagar för åren 1981-2010 har gett ett ”normalår” som från och med 2015 används för att värdera det aktuella årets energianvändning. Mellan år 2003 och 2014 räknades normalåret fram som ett genomsnitt för åren 1971-2000. Före 2003 räknades nor­malåret fram som ett genomsnitt för åren 1961–1979.

Den temperaturkorrigerade energianvändningen för ett visst år $t$ beräknas på följande sätt:

|  |
| --- |
| $$E\_{n,t}=E\_{u,t}∙\frac{1}{1+p∙\frac{GD\_{t}-GD\_{n}}{GD\_{n}}}$$ |

där

*E* = energianvändning

$GD\_{t}$ = antal graddagar för aktuellt år $t$

$GD\_{n}$ = antal graddagar för normalåret

$E\_{u,t}$= uppmätt energianvändning för år $t$

$E\_{n,t}$= normalårskorrigerad energianvändning år $t$

*p* = andel av energianvändningen som är klimatberoende

Värdet på $p$, andel av energianvändningen som är klimatberoende, är satt till 0,5. Det innebär att hälften av den använda energin är oberoende av utomhustemperaturen.

I tabellerna 2.3 och 2.13-2.15 i årsrapporten Energistatistik för småhus 2017 redovisas energianvändning som är temperatur­korrigerade enligt denna metod för åren 2009–2014 samt 2016. Värden avseende använd energi 2015 och 2017 är skattningar baserade på 2014 respektive 2016 års energianvändningsuppgifter, skattade med avseende på skillnader i temperatur mellan åren. Detta innebär att temperatur­korrigerad användning 2015 är densamma som den temperatur­korrigerade användningen 2014 och temperatur­korrigerad användning 2017 är densamma som den temperaturkorrigerade användningen 2016.

I tabell 1 nedan redovisas antal graddagar och antal graddagar i procent av normalår per temperaturzon för åren 2016–2017. Antalet graddagar per temperaturzon beräknas som ett vägt medelvärde där varje utvalt objekts antal grad­dagar vägs med objektets area. För att beräkna genomsnittligt antal graddagar för den aktuella normalårsperioden har varje objekts antal graddagar för normalåret vägts mot objektets area år 2014.

Tabell 1 Antal graddagar åren 2016-2017

